**Pakket van Eisen (Drawing Tablet Stand)**

1. Ontstaan
1.1 materiaal.
1.1.1 De drawing tablet stand mag niet zwaarder dan 1500 gram zijn.
1.2 Tijd.
1.2.1 De drawing tablet stand moet in 20 weken ontworpen zijn tot een prototype
1.2.2 De drawing tablet stand moet minimaal 2 jaar meegaan.
1.3 Maten.
1.3.1 De drawing tablet stand moet voorzien zijn van bevestigingspunt VESA 75 – 7,5 cm horizontaal x 7,5 cm verticaal.
1.3.2 De drawing tablet stand moet aan 2 zijdes 90° kunnen draaien.
1.3.3 De drawing tablet stand moet aan de achterkant minimaal 25° verstelbaar zijn (tot een max van 40°).
1.4 Fabricage
1.4.1 De drawing tablet stand moet maakbaar zijn volgens de werktekeningen.

2. Vervoer
2.1 De drawing tablet stand mag geen schade lopen tijdens het vervoer.
2.2 Verpakken.
2.2.1 De drawing tablet Stand moet in plastic verpakt worden.
2.2.2 De hoeken van de drawing tablet stand moet beschermt worden in een piepschuim.

3. Gebruik
3.1 De drawing tablet kabels mogen tijdens gebruik van de drawing tablet stand geen beschadiging oplopen.
3.2 De drawing tablet mag tijden het draaien en verstellen geen schade oplopen.
3.3 De drawing tablet Stand moet losneembaar zijn van de drawing tablet.
3.4 De drawing tablet stand bevestiging moet bij normaal gebruik van de drawing tablet vast kunnen blijven zitten zonder dat dit nadelig is voor de houding/positie.
3.5 De verstelbare poten van de drawing tablet hoeven niet meer bruikbaar te zijn wanneer de drawing tablet stand in werking is.
3.6 De drawing tablet moet in alle bovengenoemde richtingen handmatig verstelbaar zijn.

4. Afdanken
4.1 De drawing tablet stand moet losneembaar zijn.